**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.**

1. К работе по приемке, выгрузке, размещении, хранении, выдаче материалов допускаются лица (кладовщик, ст. кладовщик, комплектовщик изделий и инструмента), прошедшие профессиональное обучение, вводный и первичный инструктаж, стажировку на рабочем месте, прошедшие проверку знаний на 1 группу электробезопасности и получившие допуск к самостоятельной работе.
2. Первичный инструктаж по охране труда, в том числе и по безопасным методам работы, проводится непосредственным руководителем на рабочем месте.
Повторный инструктаж проводится не реже 1 раза в три месяца. Повторный
инструктаж на 1 группу электробезопасности - не реже 1 раза в год.

1.3.На территории завода необходимо соблюдать правила внутреннего трудового распорядка предприятия, быть внимательным по отношению к движущемуся транспорту, работающим грузоподъемным машинам.

1.4.Необходимо соблюдать установленный на предприятии режим труда и отдыха. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Суммарное время на отдых и естественные надобности 45 минут в течении смены. Для принятия пищи отводится один перерыв продолжительностью от 30 до, 60 минут, не входящий в продолжительность смены, по графику соответствующего подразделения завода.

1.5.В процессе работы на работника возможно воздействие вредных и опасных производственных факторов:

- пониженная температура воздуха (на неотапливаемых складах), повышенная подвижность воздуха могут привести к простудным заболеваниям; -острые кромки, заусенцы деталей, заготовок, материалов, движущиеся машины и механизмы, поднимаемый груз, возможность падение неустойчиво складируемых материалов могут привести к травме;

-неосторожные действия при работе на высоте более 1,3 м. на приставных лестницах и стремянках могут привести к травмам; -недостаток освещения может привести к ухудшению зрения; -электрический ток, воздействие которого на организм может привести к электротравмам;

-физические перегрузки могут привести к различным заболеваниям опорно-двигательного аппарата.

1.6.Работать только в исправной спец. одежде и спец. обуви. Применять средства индивидуальной защиты с учетом местных условий и характера выполняемой работы.

В соответствии с типовыми отраслевыми нормами работникам выдаются средства индивидуальной защиты:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Средстваиндивидуальной защиты | ГОСТ | Норма выдачи на год, (шт.) |
| 1 | Халат х/б | 12.4.131 | 1 |
| 2 | Рукавицы комбинированные | 12.4.010 | 4 пары |
| 3 | Кожаные ботинки | Р.12.4.187 | 1 пара |
|  | При работе в не отапливаемыхпомещениях и на наружных работах: |  |  |
| 4 | Куртка х/б на утепленной подкладке | 29335 | 1 на 2,5 года |
| 5 | Валенки | 18724 | 1 пара на 3 года |

1.8. Рабочее место, рабочие проходы содержать в чистоте и порядке, не загромождать их посторонними предметами.

1.9. Выполнять только ту работу, которая поручена администрацией и по которой получен инструктаж. Не выполнять распоряжений и указаний, если они противоречат правилам охраны труда.

1.10. Не допускать присутствия на своем рабочем месте лиц, не имеющих отношения к вашей работе.

1.11. Проходить инструктаж по пожарной безопасности не реже одного раза в три месяца, знать пожарные свойства материалов, порядок оповещения при пожаре. Телефон пожарной части - 2-01. Курить только в специально отведенных местах.

1.12. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве или об ухудшении состояния своего здоровья. 1.13.Необходимо соблюдать правила личной гигиены:

* перед приемом пищи мыть руки с мылом;
* не принимать пищу на рабочем месте;
* ходить в исправной одежде.

1.14. Лица, не выполняющие настоящую инструкцию, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

**2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.**

2.1. Надеть чистые и исправные, положенные по нормам и соответствующие характеру выполняемой работы, средства индивидуальной защиты.

2.2. Проверить наличие средств пожаротушения (огнетушители, песок, лопата).

2.3.Осмотреть рабочее место. Убрать все предметы, которые могут помешать работе.

2.4. Подготовить к работе необходимый инструмент, приспособления, инвентарь, проверив их соответствие требованиям безопасности.

2.5. Своевременно включать и выключать местное освещение, вентиляционные отсосы.

**3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

3.1.Быть внимательным, не отвлекаться самому и не отвлекать других.

3.2. Не поднимать и не переносить груз выше допустимых норм. Предельно допустимые нормы поднятия и переноса тяжестей при постоянной работе:
 -для мужчин - 15 кг.

-для женщин - 7 кг.

При чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):

-для мужчин - 30 кг.

-для женщин - 10 кг.

3.3. Не допускать приемку, выгрузку, хранение и выдачу материалов в непригодной или какой-либо случайной таре. Тара должна загружаться не выше уровня ее бортов.

3.4. Вес материалов, укладываемых на стеллаж, не должен превышать его грузоподъемность.

1. Запрещается бросать изделия из одной тары в другую во время укладки и сортировки.
2. Крупногабаритные и тяжеловесные грузы должны быть уложены в один ряд на подкладках.
3. Размещение материалов, тары с заготовками и деталями должно быть удобным для их строповки при применении грузоподъемных устройств и подъемно-транспортных средств. При использовании подъемных сооружений, управляемых с пола руководствоваться требованиями инструкции .
4. Штабели и стеллажи должны размещаться так, чтобы между ними были продольные и поперечные проезды, проходы шириной не менее 0,8 м. Расстояние между стеной или колонной и грузом не менее 0,8 м., между перекрытием и грузом -не менее 1 м., между светильником и грузом - не менее 0,5 м. Главные проезды при 2-х стороннем движении шириной не менее 3 м., при одностороннем - не менее 1,8 м. Проходы и проезды должны быть свободными.

Количество тары в штабеле: тара 9МТ-19362(Т4) не более 5;

 тара 9МТ-18348(Т6) не более 4;

тара 9МТ-19360(Т7) не более 4

3.9. Запрещается эксплуатировать неисправную тару (погнутые стойки, неисправные фиксирующие элементы, мятые стенки, дно, наличие трещин, износ и искривление захватных устройств для строповки).

3.10. Инструмент в стеллажи укладывать так, чтобы его концы не выступали за пределы стеллажа (ячейки), рабочей частью от себя. При выдаче инструмента держать его рабочей частью к себе.

Материалы, хранящиеся навалом (склад металлов) укладывать в стеллажи не выше стоек.

1. Складируемые грузы укладывать так, чтобы исключить возможность их падения, опрокидывания, разваливания, повреждения и обеспечить доступность и безопасность их выемки.
2. Следить за чистотой и порядком на закрепленном участке, не допускать разбрасывания упаковочных материалов (ваты, бумаги, шпагата, гвоздей и т.д.)

3.15. Запрещается:

* находиться под поднятым грузом.
* подниматься по ярусам металлической тары и ячейкам стеллажей,
 - стоять на деталях и перемещаться по ним.

**4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

4.1. При пожаре или обнаружении признаков горения немедленно сообщить в пожарную команду по телефону …, сообщить мастеру или вышестоящему руководителю и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. При необходимости вызвать городскую пожарную службу по телефону 112, организовать встречу пожарной команды.

4.2. При несчастном случае с Вами или другим работником прекратить работу, поставить в известность мастера оказать первую доврачебную помощь пострадавшим и обратиться в здравпункт лично или позвонить по телефону ….

4.3 Обеспечить сохранность обстановки аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей и не приведет к осложнению аварийной обстановки. При необходимости вызовите скорую медицинскую помощь по телефону 112.

4.4 При аварии систем водоснабжения, отопления и т.д. препятствующих выполнению технологических операций, прекратить работу до ликвидации аварии и её последствий.

**5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.**

5.1. Привести участок работы в надлежащий порядок, убрать защитные средства, инструменты в отведенные для них места.

1. Убрать отходы производства (пустую тару, мусор и др.) в специальную тару в местах сбора отходов, согласно маркировке.
2. Провести обход и осмотр закрепленных объектов, убедиться в пожаробезопасности, обесточить электросеть, после чего закрыть склад.
3. Сообщить руководителю о всех неисправностях и недостатках, замеченных во время работы.

5.5 Убрать одежду в специальное отведенное место, вымыть руки теплой водой с мылом или принять душ.