**Должностная инструкция штукатура**

## 1. Общие положения

1.1. Штукатур является рабочим и подчиняется непосредственно

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование должности руководителя)

1.2. На работу штукатуром 6-го и 7-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.

1.3. Штукатур 2-го разряда должен знать:

- виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных работ и беспесчаной накрывке поверхностей;

- основные виды штукатурок и штукатурных растворов;

- способы приготовления растворов, кроме растворов для штукатурок специального назначения и декоративных;

- наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, приспособлений и инвентаря;

- способы подготовки поверхностей под штукатурку и беспесчаную накрывку;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;

- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;

- правила перемещения и складирования грузов;

- виды брака и способы его предупреждения и устранения;

- производственную сигнализацию;

- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);

- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;

- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;

- Правила внутреннего трудового распорядка;

- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.4. Штукатур 3-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;

- свойства основных материалов и готовых растворов из сухих строительных смесей на цементной, гипсовой и других основах, применяемых при штукатурных работах и беспесчаной накрывке поверхностей;

- назначение и способы приготовления раствора из сухих строительных смесей;

- составы мастик для крепления сухой штукатурки;

- способы устройства вентиляционных коробов;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.5. Штукатур 4-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;

- составы и способы приготовления декоративных растворов, растворов для штукатурки специального назначения и бетонов для торкретирования;

- виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания;

- свойства растворов с химическими добавками (хлористые растворы, растворы с добавлением поташа, хлористого кальция) и правила обращения с ними;

- способы выполнения улучшенной штукатурки;

- способы промаячивания поверхностей;

- устройство машин для механизированного нанесения штукатурки и шпаклевки, правила и инструкции по их эксплуатации, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту;

- устройство затирочных машин;

- требования, предъявляемые к качеству штукатурных работ и беспесчаной накрывке поверхностей;

- способы механизированного нанесения растворов и торкретирования поверхностей;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.6. Штукатур 5-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;

- способы выполнения высококачественной штукатурки и глянцевания поверхностей;

- технологию и способы декоративного покрытия штукатуркой фасадов;

- приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних поверхностей;

- методы вытягивания тяг постоянного сечения на прямолинейных поверхностях;

- способы выполнения гидроизоляционных, газоизоляционных, звукопоглощающих, термостойких, рентгенонепроницаемых штукатурок;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.7. Штукатур 6-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;

- способы и приемы разметки сложных поверхностей под штукатурку;

- приемы и методы выполнения художественной штукатурки;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.8. Штукатур 7-го разряда должен знать:

- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.7 настоящей инструкции;

- основные архитектурные стили, особенности их интерьеров;

- способы покрытия штукатуркой поверхностей при реставрации старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)

1.9. Штукатур более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить штукатурами более низкого разряда.

1.10. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

## 2. Обязанности

2.1. Перед началом рабочего дня (смены) штукатур:

1) получает производственное задание;

2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;

3) принимает смену;

4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;

5) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(иные обязанности)

2.2. В процессе работы штукатур:

1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;

2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;

3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;

4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;

5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;

7) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(иные обязанности)

2.3. В течение рабочего дня (смены) штукатур:

2.3.1. 2-го разряда:

1) осуществляет изготовление вручную и прибивку драночных щитов, камышовых плетенок и штучной драни;

2) прибивает изоляционные материалы и металлические сетки;

3) приготавливает вручную сухие смеси (гарцовку) по заданному составу;

4) выполняет загрузку бункера-питателя материалами при пневматической подаче гипса или цемента;

5) осуществляет набивку гвоздей и оплетение их проволокой;

6) производит насечку поверхностей вручную;

7) пробивает гнезда вручную с постановкой пробок;

8) процеживает и перемешивает растворы;

9) осуществляет уход за штукатуркой;

10) выполняет транспортировку используемых материалов в пределах рабочей зоны;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(иные обязанности)

2.3.2. 3-го разряда:

1) покрывает поверхности простой штукатуркой и осуществляет ремонт простой штукатурки;

2) выполняет сплошное выравнивание поверхностей;

3) производит насечку поверхностей механизированным инструментом;

4) натягивает металлическую сетку по готовому каркасу;

5) осуществляет обмазку раствором проволочной сетки;

6) выполняет подмазку мест примыкания к стенам наличников и плинтусов;

7) приготавливает растворы из сухих строительных смесей на цементной, гипсовой и других основах;

8) производит оконопачивание коробок и мест примыканий крупнопанельных перегородок;

9) осуществляет зачистку и подмазку плит и блоков вентиляционных коробов;

10) выполняет перетирку штукатурки;

11) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(иные обязанности)

2.3.3. 4-го разряда:

1) выполняет промаячивание поверхностей с защитой их полимерами;

2) наносит штукатурный раствор на поверхность с помощью растворонасоса;

3) производит улучшенное покрытие штукатуркой вручную прямолинейных поверхностей стен, потолков, гладких столбов, пилястр, ниш с откосами, балок постоянного сечения и выполняет ремонт улучшенной штукатурки;

4) покрывает штукатуркой откосы, заглушины и отливы;

5) осуществляет вытягивание падуг с разделкой углов;

6) выполняет устройство беспесчаной накрывки под высококачественную окраску;

7) осуществляет разделку швов между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновыми панелями;

8) производит отделку лузг и усенков;

9) осуществляет механизированное нанесение раствора на стены и иные поверхности, выполняет финишную штукатурную отделку;

10) производит торкретирование поверхностей с защитой их полимерами;

11) осуществляет отделку откосов сборными элементами;

12) покрывает штукатуркой камеры коробов и каналов теплоизоляции стен по стальной сетке;

13) производит железнение поверхности штукатурки;

14) выполняет устройство цементно-песчаных оснований под кровли и полы;

15) устанавливает и крепит рамки для клапанов и жалюзи;

16) выполняет установку приборов жилищной вентиляции с проверкой их действия и укрепления подвесок и кронштейнов;

17) приготавливает декоративные растворы и растворы для штукатурок специального назначения (гидроизоляционные, газоизоляционные, звукопоглощающие, термостойкие, рентгенонепроницаемые и др.) по готовым рецептам;

18) производит механизированную затирку отделочного слоя;

19) выполняет перестановку шлангов машин для механизированного нанесения штукатурки по ходу работ;

20) промывает штукатурные механизмы и шланги по окончании работ;

21) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(иные обязанности)

2.3.4. 5-го разряда:

1) наносит раствор на криволинейные поверхности ручным и механизированным способами;

2) осуществляет отделку поверхностей набрызгом;

3) производит высококачественную штукатурку стен, потолков, столбов, пилястр и колонн постоянного сечения гладких и с каннелюрами;

4) осуществляет отделку поверхностей внутри помещений декоративным покрытием "под мрамор" ("венецианская штукатурка");

5) разравнивает раствор, выполняет обработку и глянцевание поверхностей;

6) покрывает штукатуркой плоские потолки с кессонами любого очертания;

7) наносит на поверхность декоративные растворы и осуществляет их обработку вручную и механизированным инструментом;

8) вытягивает тяги постоянного сечения всеми видами растворов на прямолинейных поверхностях с разделкой углов;

9) производит разметку и прорезку рустов на оштукатуренных поверхностях, в том числе и на фасадах;

10) осуществляет отделку фасадов декоративной штукатуркой;

11) выполняет устройство наливных полов и оснований под полы, заливку наливных полов ручным и механизированным способами;

12) выполняет ремонт декоративной штукатурки фасадов отдельными местами и высококачественной штукатурки внутренних поверхностей зданий;

13) покрывает поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, звукопоглощающими, термостойкими и рентгенонепроницаемыми растворами;

14) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(иные обязанности)

2.3.5. 6-го разряда:

1) вытягивает тяги постоянного и переменного сечения на криволинейных поверхностях;

2) осуществляет разбивку и покрытие штукатуркой криволинейных потолков с кессонами любого очертания;

3) покрывает штукатуркой столбы, колонны, пилястры и балки переменного сечения, гладкие и с каннелюрами;

4) покрывает штукатуркой столбы, колонны, пилястры и балки постоянного сечения декоративными растворами;

5) осуществляет разбивку и покрытие штукатуркой многоцентровых и стрельчатых куполов, сводов и арок;

6) выполняет вытягивание сложных розеток из нескольких центров;

7) осуществляет покрытие штукатуркой "сграффито" по эскизам;

8) выполняет ремонт штукатурок специального назначения и сложной конфигурации;

9) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(иные обязанности)

2.3.6. 7-го разряда:

1) выполняет ремонт и покрытие штукатуркой поверхностей при реставрации старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры;

2) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(иные обязанности)

2.4. В конце рабочего дня (смены) штукатур:

1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;

2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;

3) производит осмотр (самоосмотр);

4) сдает смену;

5) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(иные обязанности)

## 3. Права

При выполнении своих обязанностей штукатур обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

## 4. Ответственность

4.1. Штукатур привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.

4.2. Штукатур несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

4.3. Штукатур за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

## 5. Заключительные положения

5.1. Настоящая инструкция разработана на основе

Тарифно-квалификационных характеристик профессии "Штукатур, 2 - 7-й разряд"

(Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

Выпуск 3. Раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы",

утвержденный Постановлением Минтруда России от 06.04.2007 N 243),

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(реквизиты иных актов и документов)

5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется при

приеме на работу (до подписания трудового договора).

Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)

5.3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.